**Neue Markenbezeichnungen und Erweiterung des Produktprogramms**

Die Markenbezeichnungen haben sich bei verschiedenen Alulux-Systemen geändert und das Produktportfolio auf dem Vorbaurollladenbereich wurde erweitert. Als neues System bietet das Verler Unternehmen das Produkt Varimaxx SG 90° (Produktergänzung SG-Elemente) an. Der frühere Proterma-Rollladen/Putztäger wird jetzt als Punext 2.0 bezeichnet und ist in 20° und jetzt neu auch in der 90° Version erhältlich. Der Tandema/PVC-Aufsatzrollladen wird unter dem neuen Markenamen Tanext angeboten (Systembasis Veka-Variant). Der frühere Neubau-Aufsatzrollladen Energoo wird seit Mai 2012 als eigenes System auf der Basis des Werkstoffes Neopor angeboten. Enext\_RO (raumseitig offen) und Enext\_RG (raumseitig geschlossen) heißen die Systeme. Der Top Swing Renovierungsrollladen ist bei Alulux durch die neuen Marke Renext (Renovierungsrollladen, Systembasis ebenfalls Neopor) ersetzt worden.